音响设备询价报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌  规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 12寸专业音箱 | 1. 频响范围：60Hz-20kHz±3dB,-10dB@45Hz； 2. 单元结构：1x3"高音+1X12"低音； 3. 额定功率：≥400W； 4. 阻抗:8Ω； 5. 最大声压级：120dB （持续）,126dB （峰值） ； 6. 覆盖角度:(水平\*垂直)80°X 50° ； 7. 颜色：黑色 8. 自带音箱支架，支持垂吊，壁挂，横挂，嵌入式安装，原厂原装。 |  | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 功放 | 1、纯后级功放  2、额定功率： ≥1200W 。  3、输出连接器：2个 4 蕊扬声器 Speakon® 输出连接器  4、阻抗：8Ω  5、工作模式：BRI模式,PAR模式,和STE模式，当功放选择任何一种工作模式时，前面板有对应的指示灯提示。每个通道都有各自的SIG（有四段LED灯信号指示-20，-15，-10.-5）,CLIP指示灯,MUTE指示灯，提供更直观工作状态。  6、带WARNING指示灯。当单元保护电路发生作用时，WARNING指示灯将会亮灯，此时声音将减小或者静音，若装置温度升高此指示灯也会动作亮灯，当故障排除将自动恢复。  7、配备有2种输入接口：XLR公头，XLR母头，同时，XLR母头可作为级联功能，带输出功能，可将信号输出级联到下一台功放。  8、设备后面板提供32dB和40dB灵敏度旋转开关，同时提供PUSE TO RESET保护  9、频响特性： 20Hz-20kHz，+/-1dB  10、信噪比： >98dB A计权  11、总谐失真（THD）： <0.5  12、输出增益： 32dB/40dB  13、阻尼系数： >300 @1Khz  14、输出连接器： 两个 4 蕊扬声器 Speakon® 输出连接器  15、进风散热： 前面板有进风口，后面板带散热出风口。  16、原厂原装 |  | 1 | 台 |  |  |
| 报价合计 | |  |  | 3 |  |  |  |

备注：最高限价为6920元。选择供应商，采用最低价。本报价单可以打印，也可以手写。盖章后，装入信封并盖密封章。

报价单位：

报价日期：