电子琴询价报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 电子琴 | 一、键盘：61键（标准尺寸琴键）；力度感应：2级力度（可关闭）二、音源：AHL；最大复音数：不少于48音色：不少于700种内置音色，其中中国音色不少于20种叠加/分割：音色可叠加，音色可分割三、数码音效：1、混响：不少于10种2、合唱：不少于5种3、DSP：不少于100种预设4、节奏/模式：不少于210种内置节奏（其中不少于15种中国节奏）5、自动伴奏：模式：卡西欧单指和弦、多指和弦1、多指和弦2 （第6音关闭）、多指和弦（贝斯开）、全键盘和弦四、控制器：开始/停止、前奏、标准节奏/填充节奏、变奏节奏/填充节奏、同步启动/尾奏五、内置乐曲：5种（示范乐曲）六、节拍器：0、2、3、4、5、6拍（速度范围：♩＝30～255）七、录音：乐曲音序器：16个音轨＋1个系统音轨，不少于5首乐曲，一共大约12000个音符（具有实时录制、分步录制、音乐编辑、音轨编辑、事件编辑、切入/切出等功能）八、移调：25档（-12到+12半音）九、调音：A4=415.5-440.0-465.9 Hz十、踏板接口：标准插口（延音、柔音、抽选、开始/停止）十一、带有显示屏幕：LCD背光十二、SD储存卡槽：支持容量：2GB到32GB SD储存卡或SDHC储存卡功能：标准MIDI格式回放（每个文件不超过320KB）、文件保存/加载/删除、格式化保存/加载：预置记忆、用户节奏、用户音色、用户DSP、用户情景音乐库、乐曲音序器文件MIDI：GM兼容性：1级十三、终端接口： USB（B型）十四、扬声器：12cm×2＋3cm×2，低音往复式音响系统，扬声器开/关十五、放大器输出：6W＋6W十六、输入/输出终端：音频输入十七、线路输出（左声道/单声道，右声道）十八、耳机（立体声标准JACK插头）十九、延音/分设踏板二十、外部电源（12V DC）二十一、使用USB电缆（A - B型）连接计算机。二十二、电源要求：电池（1号电池6节）和电源适配器二十三、尺寸：约948×384×122mm二十四、重量：约5.7kg（不含电池），最重不能超出6kg二十五、琴身颜色：黑色二十六、原厂生产，质保期不低于1年。 |  | 7 | 台 |  |  |
| 报价合计 |  |  | 7 |  |  |  |

备注：最高限价为16100元。选择供应商，采用最低价。本报价单可以打印，也可以手写。盖章后，装入信封并盖密封章。

报价单位：

报价日期：